4.Pielikums

iepirkuma RPA 2021/3 nolikumam

**Elektrotehnisko vadības iekārtu un to piederumu piegāde**

**Brīvības pieminekļa izgaismošanas projekta realizācijai**

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS** | **PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS – norādīt piedāvātās iekārtas un to parametrus** |
| **1. Zemē iebūvējama automātikas sadalne** |
| Marka, modelis |  |
| Saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām |  |
| Zemē iebūvējamās sadalnes šahtas korpuss no Polipit polimēru maisījuma, vai ekvivalents (100% pārstrādājams materiāls) – noturīgs pret salu, koroziju un agresīvu vidi; 950x750x1685mm  |  |
| Šahta aprīkota ar nerūsējoša tērauda sadalnes platformu, ar motorizētu pacelšanas mehānismu  |  |
| Pacelšanas mehānisma motors un elektriskais aprīkojums ir aprīkoti ar rāmi aizsardzībai pret applūšanu |  |
| Šahtas vāks no nerūsējoša tērauda, aprīkots ar atslēgu un pneimatisku cilindru vieglākai pacelšanai; vākā ir padziļinājums apkārtējā materiāla iestrādāšanai. |  |
| Šahtas vāks ir aprīkots ar apsildi aizsardzībai pret aizsalšanu |  |
| Šahtas korpuss un vāks ir paredzēti slodzes noturībai vismaz 12,5t (B125, jānodrošina atbilstības sertifikāts, atbilstoši EN 124: 2015 vai ekvivalents) |  |
| Automātikas sadalnes nokomplektētas ar vadības un tīkla iekārtām un aizsargautomātiem, atbilstoši projekta shēmām ELT-5 (Nolikuma 2.2.pielikums), ELT-6 (Nolikuma 2.3.pielikums) |  |
| Sadalnes korpuss no polikarbonāta, atbilstoši EN 62208: 2011 vai ekvivalents; IP65, IK10, noturīgs pret agresīvu vidi; darbības t` -25°C līdz 65°C |  |
| Polipit polimēru maisījuma šahtām un vākiem tiek nodrošināta vismaz 15 gadus ražotāja garantija (šahtas korpusam un nekustīgajiem materiāliem) |  |
| **2. Zemē iebūvējama rozešu sadalne** |
| Marka, modelis |  |
| Saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām |  |
| Zemē iebūvējamās sadalnes šahtas korpuss no Polipit polimēru maisījuma, vai ekvivalents (100% pārstrādājams materiāls) – noturīgs pret salu, koroziju un agresīvu vidi; 750x750x650mm |  |
| Šahtas vāks no SMC plastmasas ar pretslīdes virsmu, aprīkots ar atslēgu un atsevišķu kabeļu izvadu kabeļu aizsardzībai, kad vāks ir aizvērts |  |
| Šahtas korpuss un vāks ir paredzēti slodzes noturībai vismaz 12,5t (B125, jānodrošina atbilstības sertifikāts, atbilstoši EN 124: 2015 vai ekvivalents) |  |
| Uz šahtas vāka (no iekšpuses) stiprināma rozešu sadalne un divi multimediju konektoru bloki, ar trieciendrošu polikarbonāta korpusu; IP67, darbības t` -25 līdz 65°C |  |
| Sadalne nokomplektēta ar sekojošu aprīkojumu: |  |
| 1x CEE rozete 32A 5P 400V IP67 |  |
| 2x Schuko 16A 230V rozetes IP68 |  |
| 1x RCCB C32 0,03A 4P |  |
| 2x RCCB C16 0,03A 2P |  |
| Hermētisks kabeļa ievads 1x M32 |  |
| 2m gumijas kabelis H07RN-F5G6 vai ekvivalents savienojumam ar automātikas sadalni |  |
| Multimediju konektoru bloks 1, nokomplektēts ar sekojošu aprīkojumu: |  |
| 1x DMX Socket NC5FDX-TOP |  |
| 1x NAC3PX-TOP |  |
| 2x NE8FDP-TOP |  |
| Hermētisks kabeļa ievads 1x M25 |  |
| Multimediju konektoru bloks 2, nokomplektēts ar sekojošu aprīkojumu: |  |
| 2x DMX Socket NC5FDX-TOP |  |
| 2x NE8FDP-TOP |  |
| Hermētisks kanbeļa ievads 1x M25 |  |
| Rozešu sadalne un multimediju konektoru bloki ir aprīkoti ar rāmi aizsardzībai pret applūšanu |  |
| Polipit polimēru maisījuma šahtām un vākiem tiek nodrošināta vismaz 15 gadus ražotāja garantija (šahtas korpusam un nekustīgajiem materiāliem) |  |